‘가을 건조기’대비 시설물 안전점검 실시계획

□ 추진배경

□ 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제73조의4(안전점검의 날 등)

□ 가을철 건조기를 맞이하여 화재 등 안전사고 예방 점검

□ 제반 시설물에 대한 점검·정비를 통하여 쾌적한 근무환경 조성 및 건축물의 적정 내용연수 확보

□ 점검개요

□ 점검기간 : 2017.10.16. ~ 10.20.(5일간)

□ 점검대상 : 대통령기록관 신청사 시설물 전반

□ 점검분야 : 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경분야 등

□ 점 검 자 : 총 23명(공무원 3명, 시설관리직원 20명)

□ 점검방법 : 분야별 자체 점검표에 의한 확인·점검 실시

□ 주요 점검내용

- 전기, 가스 등 취약시설 화재예방 및 안전관리실태

- 비상대피로 무단적치물 방치여부, 피난유도등 등 소방시설 관리상태 등

□ 점검결과 조치사항

□ 각 분야별 점검 결과 제출 및 취합	: ~ 10. 24.

□ 점검결과 위험요소 발견시 즉시 정비·조치	: ~ 10. 25.

□ 예산 수반 사업은 별도 자체계획 수립·조치

붙임 분야별 안전점검 점검표 각 1부.  끝.

붙임		분야별 안전점검 점검표

❏ 건  축

점 검 사 항	점 검 결 과 (이상여부 등)	조 치 계 획 (조치내용, 일정 등)
○ 외부시설
- 벽체 균열 및 물 막힘 상태
- 드레인 배수 상태
- 고정 시설물 부착상태
- 화단 경계석 및 보도블럭 상태
- 외부 울타리 침하 여부
- 건물 외부 석재 유리 등 마감상태
- 난간/핸드레일 지지상태
- 도로 침하/유실 상태
○ 내부시설
- 각 출입문 작동상태
- 타일 및 마감상태
- 벽체 및 바닥재 부착상태
- 창호 개폐 상태
- 방화문/방화셔터 작동상태
○ 조경시설
- 교목 등 지주목 점검상태
- 벤치 파고라 등 조경시설물 상태

❏ 기  계

점 검 사 항	점 검 결 과 (이상여부 등)	조 치 계 획 (조치내용, 일정 등)
○ 냉난방설비
- 펌프 및 밸브 작동상태
- 온도계 등 각종 게이지 이상여부
○ 항온항습설비
- 항온항습기 동작상태
- 실외기 동작상태
- 배관 및 연결부 등 누수여부
- 압력계, 온도계 등 각종 게이지 이상여부
- 밸브 등 정상작동 상태
○ 공조설비
- 배관 및 연결부 등 누수여부
- 압력계, 온도계 등 각종 게이지 이상여부
- 밸브 등 정상작동 상태
- 기타 주변시설 이상여부
○ 위생설비
- 배관누수여부
- 펌프 및 밸브 작동상태
- 압력계 등 게이지 이상여부
- 여과기 등 청소상태
- 옥외노출배관 육안점검
○ 기타설비
- 빗물재이용시설 정상작동 여부
- 도시가스 배관 누출여부
- 저수조(시수, 중수 등) 외관상태
- 개별냉난방기 드레인 배관 누수여부

❏ 전  기

점 검 사 항	점 검 결 과 (이상여부 등)	조 치 계 획 (조치내용, 일정 등)
○ 수변전설비
- 옥외 전기맨홀 침수 및 토사 유입상태
- 특고압 전력선 이상여부
- 변압기 이상소음 및 온도
- 특고압 접속부 열화
- BUS DUCT 고정상태
- ACB, VCB(차단기) 이상여부
○ 옥내배선
- 각 층 분전반 단자조임 상태
- 절연 등 배관배선 이상여부
○ 비상발전기설비
- 발전기 누수•누유•냉각수 상태
- 경유탱크 누유, 배관 고정상태
- 연도 고정상태
- 접지선 철치상태 및 탈락여부
- 축전지 및 충전장치의 적정 여부
○ UPS설비
- UPS설비 이상유무
- 배선연결 상태 이상유무
- 축전지 연결단자 결선상태
- UPS실 온도 및 소음상태
○ 조명설비
- 조명시설 점소등 상태 이상유무

❏ 통  신

점 검 사 항	점 검 결 과 (이상여부 등)	조 치 계 획 (조치내용, 일정 등)
○ 전화교환설비
- 착발신 통화상태
- 데이터 설정 값 확인, 백업상태
- 단말기 착신, 통화연결 상태
- ARS 작동상태
○ 보안설비
- CCTV카메라 작동상태
- 상황실 CCTV모니터 영상표출 상태
- 외곽 적외선감지기 작동상태
- 카드리더기 동작상태
- 출입통제시스템 작동상태
○ 전관방송설비
- 방송구역별 오디오 송출상태
- 외곽스피커 케이블접속‧고정상태
- TTS문구입력, 편집, 음성 변환상태
- 방송실 적정 온‧습도 유지상태
○ 네트워크설비
- 각 층 TPS실 케이블 접속 고정상태
- 스위치 허브 등 동작상태

❏ 소  방

점 검 사 항		점 검 결 과 (이상여부 등)	조 치 계 획 (조치내용, 일정 등)
○ 소화설비
- 소화기구	소화기
	자동소화기
	간이소화용구
- 옥내소화전설비
- 옥외소화전설비
- 스프링클러설비
- 청정약제소화설비
○ 경보설비
- 자동화재탐지설비
- 비상경보설비
- 비상방송설비
○ 피난설비
- 피난기구(완강기)
- 유도등
- 유도표시
- 비상조명등
○ 소화용수설비
- 상수도소화용수설비
○ 소화활동설비
- 연결송수관설비
- 무선통신 보조설비