작 성 일 : 2016. . .
작성부서 : 수집공개과

서울기록관 소방계획

	목 차

제1장

일반사항

1

제1조

목적

1

제2조

근거

1

제3조

정의

1

제4조

적용범위

2

제5조

보고 및 기록관리

3

제6조

권한과 책무

3

제2장

예방 및 완화

5

제7조

일반현황

5

제8조

화재예방 및 홍보

6

제9조

소방시설 등의 자체점검

7

제10조

일상적 안전관리

7

제11조

위험물·설비의 안전관리

8

제3장

대 비

10

제12조

소방안전관리위원회

10

제13조

소방안전관리자

10

제14조

분임소방안전관리자

11

제15조

방화관리자

12

제16조

자위소방대

12

제17조

교육 및 훈련

13

제4장

대 응

15

제18조

비상연락

15

제19조

지휘·통제

15

제20조

초기대응

16

제21조

응급구조

17

제22조

피난유도

18

제23조

청사방호

18

제24조

소산 인력지원

18

제5장

복구 및 기타

19

제25조

응급복구

19

제26조

피해복구

19

제27조

과·센터별 소방계획의 작성

20

제28조

불이행 시 조치

21

서울기록관 소방계획

제1장 일반사항

제1조(목적) 이 계획은 서울기록관의 화재로 인한 재난발생을 사전에 예방․ 대비하고 화재 시 신속하고 효율적으로 대응 ․ 복구함으로써 인명 및 재산 피해를 최소화하기 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(근거) 이 계획의 적용근거는 다음 각 호와 같다.

1. 「화재예방, 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 ‘법’이라 한다) 제20조

2. 「화재예방, 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」(이하 ‘영’이라 한다) 제24조

3. 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」(이하 ‘규정’이라 한다) 제4조

제3조(정의) 이 계획에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.‘소방시설’이란 「소방시설법」 제2조에 따른 소화설비, 경보설비, 피난설비, 소화용수설비 및 소화활동설비를 말한다.

2.‘피난시설’이란 「건축법」 제49조에 따른 복도, 계단 및 출입구 등을 말한다.

3.‘방화구역’이란 건축물의 주요부가 「건축법 시행령」 제46조에 따른 내화구조 또는 불연재료로 된 바닥ㆍ벽 및 갑종 방화문(자동방화셔터를 포함한다)으로 구획된 구역을 말한다.

4.‘제연구역’이란 「제연설비의 화재안전기준」 제4조에 따른 제연설비 설치장소 중 제연을 위해 구획된 구역을 말한다.

5.‘내부 마감재료’란 「소방시설법 시행령」 제24조에 따른 불연재료, 준불연재료 및 난연재료 등을 말한다.

6.‘방염물품’이란 국민안전처가 고시한 「방염성능기준」 제2조 및 제3조에 따른 방염성능검사물품으로 카페트, 커텐, 블라인드, 암막, 무대막, 벽지류, 합판, 목재, 섬유판, 합성수지판, 합성수지 시트, 소파, 의자 및 기타물품 등을 말한다.

7.‘방화구조’란 「건축법 시행령」 제2조에 따른 화염의 확산을 막을 수 있는 성능을 가진 구조를 말한다.

8.‘방화시설’이란 「건축법」 제50조부터 제53조까지의 규정에 따른 방화벽 및 내부 마감재료 등을 말한다.

9.‘위험물’이란 「위험물안전관리법」 제2조에 따른 인화성 또는 발화성 등의 성질을 가지는 물품을 말한다.

10.‘특수가연물’이란 「소방기본법」 제15조에 따른 화재가 발생하는 경우 불길이 빠르게 번지는 고무류·면화류·석탄 및 목탄 등을 말한다.

11.‘소방안전관리자’란 규정에 따라 소방안전관리 업무를 원활하게 수행하기 위하여 서울기록관장이 지정한 감독직에 있는 자를 말한다.

12.‘분임소방안전관리자’란 서울기록관 청사에 입주한 부서별로 사용하는 공간과 시설에 대하여 소방안전관리 업무를 원활하게 수행하기 위하여 이 계획에 따라 지정한 자를 말한다.

13.‘소방안전관리보조자’란 서울기록관 청사의 시설관리 용역사 방재팀장과 팀원을 말한다.

14.‘방화관리자’란 서울기록관 각 실에 대하여 방화 요인을 사전점검·조치하기 위하여 해당 실별로 지정된 자를 말한다.

제4조(적용범위)  이 계획은 서울기록관의 화재로 인한 재난의 예방, 완화, 대비, 대응 및 복구 업무에 대하여 적용한다.

이 계획은 서울기록관 청사 상주 근무자 및 방문자에 대하여 적용한다.

이 계획은 2017년 서울기록관 소방계획을 수정할 때까지 유효하다.

제5조(보고 및 기록관리)  이 계획에 따라 시행되는 소방안전관리에 관한 활동은 문서화하여 자위소방본부대장에게 통보하여야 한다.

제1항에 따른 문서는 3년 이상 보관한다.

제6조(권한과 책무)  이 계획의 추진을 위하여 서울기록관장 소속에 소방안전관리위원회, 자위소방본부대, 분임자위소방대 및 휴일자위소방대를 두고, 소방안전관리자, 분임소방안전관리자 및 방화관리자를 선임한다.

													자위소방대장 (서울기록관장)
	소방안전관리위원회 (각 입주 부서장)													자위소방본부대장 (수집공개과장)
	분임자위소방대 (분임소방안전관리자)													소방안전관리자													휴일자위소방대 (당직책임자)
		연락 반		소화 반		안내반		소산 반					지휘통제반		비상연락반		초기소화반		응급구조반		피난유도반		청사방호반						연락반		소화반
		방화관리자

서울기록관장은 소방계획을 결정하고 실행하는 최종적인 권한과 책임을 가진다.

서울기록관 수집공개과장은 소방계획을 검토하고 시행을 관리하는 관리자적 책임과 권한을 갖는다.

서울기록관 청사에 입주한 부서장(과장, 센터장)은 소방안전관리위원회 위원으로서 해당 부서가 사용하는 시설과 공간에 대한 소방계획을 실행하는 관리적 책임과 권한을 갖는다.

그 밖에 소방활동의 지휘에 관한 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 각 구역에 대한 소방활동은 자위소방본부대 초기소화반이 현장에 도착할 때까지 분임자위소방대장이 지휘한다.

2. 서고 등 가스계 구역에 대한 초기소화, 잔류자 확인, 가스 살포 요청 등 소방활동은 분임자위소방대장이 지휘한다.

3. 분임자위소방대의 기록물 및 장비 소산 실시 여부에 대한 결정, 청사 외곽 산불화재에 관한 수막설비 운영, 비상상황에 대한 분석 및 대응방향 수립·시행은 자위소방본부대장이 지휘한다.

4. 기록물 및 장비 소산 활동은 분임자위소방대장이 각각 지휘한다. 다만, 다른 분임자위소방대의 소산반을 지원받은 경우에는 소산 대상물의 담당 분임자위소방대장으로 하여금 지휘하게 할 수 있다.

5. 소방서에서 출동한 경우에는 해당 소방서 지휘관이 화재진압을 지휘하고, 소방서 지휘관의 지휘를 받아 자위소방본부대장이 소방활동 지원을 지휘한다.

이 계획에서 정한사항 이외에 각 지휘 등에 대한 권한의 위임은 국가기록원 위임관리규정에 따른다.

제2장 예방 및 완화

제7조(일반현황)  서울기록관 청사의 건축 및 시설현황은 [참고1]과 같다.

< 시설현황(요약) >

구 분	면적	주요 시설 현황
합 계		대지 000㎡, 건축면적 000㎡ 연면적 000㎡(지하 0층, 지상 0층)
서고동		종이, 필름, 자기매체 등 00개 서고
작업동		인수, 탈산, M/F촬영, 시청각물처리, 수선·복원실, 실험실 등
업무동		관장실, 서울기록관(2과), 기록관리교육센터, 기록보존복원센터, 방호실, 통제실, 시설관리사무실
전시동		학술·민원열람실, 대통령기록·국가기록 전시관 대강당(236석), 중회의실(38석), 강의실, 분임토의실
공조시설구역		항온·항습, 공기정화, 자동소화, 자동제어시설
공동사용구역		주차장, 건물 복도 등

서울기록관 청사의 소방·방화시설 및 위험물정보는 [참고2]와 같다.

< 소방·방화시설 현황(요약) >

구분	내용	시설장비
건물 내	자동 경보 및 소방체계 운영	※ 소방 : 소화기 00, 소화전 00, 스프링클러 00 ※ 대피 : 비상방송설비 00, 방화셔터 00, 배연창 00, 제연설비 00, 완강기 00, 피난유도등 00, 비상조명등 00
서고 내	이너젠가스 이용 소방	00개 서고용 이너젠 00병, 헤드 00, 피압구 00
산불	대기온도 80℃ 때 건물에 수막형성 75분간 유지	온도센서 0개, 방화구역 0구역, 수막노즐 0개

< 위험물질 및 시설 현황(요약) >

구 분	주요내용
위험물	기계실 제4류 2석유류(경유) 00ℓ 지하탱크저장소 제4류 2석유류(경유) 00ℓ
특수가연물	지하3층 쓰레기분리장 넝마 및 종이류 약 1톤
전기시설	전기실 변전설비 1식, 발전설비 2식
가스시설	외부 도시가스 가압장
기타	기계실 보일러 2식

제8조(화재예방 및 홍보)  소방안전관리자는 서울기록관 청사 상주자의 안전의식 및 안전문화 향상을 위하여 분기별 1회 이상 [참고3]의 포스터를 교체하여 게시판에 게시한다.

< 화재예방 포스터 예시 >

소방안전관리자는 산불 예방을 위해 ‘산불조심’을 홍보하는 입간판을 기간을 정하여 정현관에 비치할 수 있다.

소방안전관리자는 분기별 1회 이상 피난을 안내하는 방송을 실시할 수 있다.

제9조(소방시설 등의 자체점검)  서울기록관 청사 내 소방시설 등에 대한 자체점검은 [참고4]와 같이 실시하되, 점검결과 정비·보완이 필요한 경우 자위소방본부대장에게 보고하고 소방시설장비보완기록부[서식1]에 기록·관리하여야 한다.

< 소방시설 등의 자체점검(요약) >

구 분	점검일자	점검주기	점검방법
작동기능점검	5∼6월	연 1회	자체점검(소방안전관리자)
종합정밀점검	11∼12월	연 1회	외부위탁(전문업체)
외관점검	매월 4일	연 12회	자체점검(시설용역)

소방안전관리자는 5월부터 6월 중에 소방시설 등에 대한 작동기능점검을 실시하여야 한다.

소방안전관리자는 11월부터 12월 중에 소방시설종합정밀점검을  실시하여야 한다. 이 경우 30일 이내에 그 결과를 성남소방서장에게 통보하여야 한다.

소방안전관리자는 소방안전관리보조자로 하여금 매월 4일(4일이 휴일인 경우에는 그 다음날을 말한다)에 소방시설 등의 외관점검을 실시하도록 할 수 있다.

제10조(일상적 안전관리)  서울기록관 청사 내에서 지붕, 바닥면, 벽체를 훼손하거나 가연물 및 화기를 취급하는 공사를 하려는 자는 소방안전관리자에게 공사내용을 [서식2]에 따라 신고하고 소방안전관리자의 지시를 받아야 한다.

각 책임 구역별 분임소방안전관리자는 다음 각 호의 임무를 수행하되, 소방 및 방화시설에 대한 정비·보완이 필요한 경우에는 우선 조치하고 자위소방본부대장에게 보고하여야 한다.

1. 책임 구역내 인원에 대한 화재예방 교육

2. 책임 구역내 방화관리자의 변경 및 업무 감독

3. 책임 구역내 방화관리자가 없는 지역에 대한 화기단속

4. 책임 구역내 방화관리자가 없는 지역에 대한 소방 및 방화시설의 유지관리

각 실별 방화관리자는 다음 각 호의 임무를 수행하되 소방 및 방화시설에 대한 정비·보완이 필요한 경우에는 분임소방안전관리자에게 보고하여야 한다.

1. 책임 실내의 화기 단속

2. 책임 실내의 소방 및 방화시설의 유지관리

3. 책임 실내의 화기단속 상황 확인

다음 각 호의 관계자는 순찰을 실시하고 위협요소가 발견될 경우에는 현장에서 우선 조치하되, 자위소방대장(분임, 본부대, 휴일)에게 보고하고 순찰일지에 이를 기록하여야 한다.

1. 특수경비원 등은 [참고5]와 같이 3개 노선 22곳에 순찰노선을 주간 1회, 야간 1회 순찰을 실시한다.

2. 분임소방안전관리자는 해당 구역에 대하여 자체 노선을 지정하여 근무일 기준 1회 이상 순찰을 실시한다.

3. 소방안전관리보조자는 [참고6]과 같이 소방시설에 대한 일상점검을 위하여 주간 1회, 야간 1회 순찰을 실시한다.

제11조(위험물·설비의 안전관리)  서울기록관 위험물‧설비의 안전관리를 위하여 [참고7]과 같이 안전관리자를 선임한다.

위험물 안전관리자는 인화성 및 발화성이 있는 위험물에 대한 작업·보수·취급 등 안전에 관한 관리와 감독 업무를 수행하며, 화재 등의 재난이 발생할 경우에는 응급조치를 실시하고 소방관서 등에 신속히 연락하여야 한다.

전기안전관리자는 전기설비의 작업‧보수‧운전‧조작 등 안전에 관한 관리와 감독 업무를 수행하며, 전기 재해예방 활동 및 피해를 줄이기 위하여 필요한 응급조치를 취하여야 한다.

고압가스 안전관리자(제조부문)는 서고의 온‧습도 조절을 위해 설치된 냉동기의 안전관리 업무를 수행하며, 냉동기의 사용‧정비‧점검 및 그에 따른 작업자의 지휘‧감독 업무를 하여야 한다.

고압가스 안전관리자(저장부문)는 서고의 화재 예방을 위하여 설치된 가스소화시설의 안전관리 업무를 수행하며, 가스소화시설의 사용‧정비‧점검 및 그에 따른 작업자의 지휘‧감독 업무를 하여야 한다.

도시가스 안전관리자는 도시가스 사용시설의 안전에 관한 업무를 수행하며, 정압기, 도시가스배관, 부속설비 등의 안전 점검을 실시하고, 가스 사고 예방을 위한 활동을 하여야 한다.

제3장 대 비

제12조(소방안전관리위원회)  소방안전관리위원회는 서울기록관 청사의 소방계획의 심의·조정 등을 위하여 다음 각 호에 따라 [참고8]과 같이 설치한다. 다만, 업무의 원활한 추진을 위하여 소방안전관리자와 분임소방안전관리자에게 위원장 및 위원의 역할을 대행하게 할 수 있다.

1. 위원장 : 수집공개과장

2. 위원 : 기록보존복원센터장, 기록관리교육센터장, 서울기록관 보존서비스과장

3. 간사 : 소방안전관리자

소방안전관리위원회는 다음 각 호의 기능을 수행한다.

1. 화재예방 및 안전관리 활동에 관한 사항

2. 자위소방대 조직 및 운영에 관한 사항

3. 소방교육 및 훈련의 실시에 관한 사항

4. 기타 소방계획의 수립 및 시행에 관한 사항

제13조(소방안전관리자)  영 제5조에 따른 서울기록관의 소방안전관리자는 수집공개과 시설계장으로 한다.

소방안전관리자는 다음 각 호의 업무를 수행하며 청사 상주근무자 및 출입자를 지휘할 수 있다.

1. 영 제21조의2에 따른 피난계획에 관한 사항과 제2호부터 제7호까지를 포함한 소방계획서의 작성 및 시행

2. 자위소방본부대 및 초기대응체계의 구성·운영·교육

3. 영 제10조에 따른 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지·관리

4. 영 제22조에 따른 소방훈련 및 교육

5. 소방시설이나 그 밖의 소방 관련 시설의 유지·관리

6. 화기(火氣) 취급의 교육

7. 그 밖에 소방안전관리에 필요한 업무

제14조(분임소방안전관리자)  분임소방안전관리자는 서울기록관 청사의 사용구역을 다음 각 호에 따라 나누어 [참고9]와 같이 선임한다.

1.  1분임 : 다른 분임의 관할이 아닌 구역

2.  2분임 : 보존서비스과 사용 구역

3.  3분임 : 기록보존복원센터 사용 구역

4.  4분임 : 기록관리교육센터 사용 구역

분임소방안전관리자는 다음 각 호의 기능을 수행하다.

1. 해당 책임구역에 대한 소방계획

2. 해당 구역 내 수용인원(고령자 및 장애인 등), 피난경로, 소방장비 등 일반현황의 관리

3. 해당 구역 내 건축물의 내부 마감재료(불연재료ㆍ준불연재료 또는 난연재료로 사용된 것을 말한다) 및 방염물품의 사용현황의 유지ㆍ관리

4. 분임자위소방대 운영 및 초기대응체계의 교육

5. 해당 구역 내 소방시설이나 그 밖의 소방 관련 시설의 상시 점검

6. 해당 구역 내 화기 취급의 감독

7. 해당 구역 내 위험물의 저장ㆍ취급에 관한 사항

8. 해당 구역 내 방화관리자의 지정ㆍ변경 및 방화점검

9. 가스계 소화구역의 화재가 발생한 경우 자위소방본부대장에게 가스살포 요청

10. 그 밖에 소방안전관리에 필요한 업무

제15조(방화관리자)  제14조제2항제8호에 따른 방화관리자를 지정하기 전까지는 [참고10]을 방화관리자로 한다. 다만, 방화관리자가 부재중이고 대직자를 지정하지 않은 경우에는 최종퇴청자를 방화관리자로 본다.

방화관리자는 근무자(교육생 포함)가 있는 실은 1일 1회 이상, 그 외 실은 1주 1회 이상 해당 실의 방화점검을 실시한다.

제16조(자위소방대)  서울기록관에서 화재의 초기소화, 기록물 및 장비소산 등을 위하여 자위소방본부대, 분임자위소방대 및 휴일자위소방대를 둔다.

자위소방본부대는 근무시간에 청사에서 발생한 화재진압과 구호 등을 위하여 대장, 부대장, 지휘통제반, 비상연락반, 초기소화반, 응급구조반, 피난유도반, 청사방호반으로 [참고11]과 같이 구성하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 자위소방본부대장 : 자위소방본부대의 총괄

2. 자위소방본부부대장 : 화재 현장의 지휘

3. 지휘통제반 : 수신기 모니터링, 자동설비 제어 및 대피방송

4. 비상연락반 : 유관기관에 화재를 전파하고 진행상황을 관리

5. 초기소화반 : 화재현장에 투입되어 화재 진압

6. 응급구조반 : 화재발생 실을 확인하여 잔류자의 피난을 유도하고 환자를 이송

7. 피난유도반 : 층별로 배치되어 피난자의 피난경로를 안내하고, 노약자 및 장애자의 피난을 지원

8. 청사방호반 : 소방차 안내, 청사 방호

분임자위소방대는 관할하는 실의 초기 화재진압과 자위소방본부대로의 비상연락, 기록물 및 장비 소산을 위해 [참고12]와 같이 구성하고 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 분임대장 :  제14조제2항 각 호의 업무 총괄 및 대원의 관리

2. 분임부대장 : 분임대장의 업무지원 및 소속직원 인원파악

3. 대원 : 비상연락, 초기 소화, 피난 유도, 기록물 및 장비 소산

휴일자위소방대는 야간 및 휴일에 발생하는 화재진압 등을 위하여 대장, 연락반 및 소화반으로 [참고13]과 같이 구성하고 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 대장 : 야간·휴일 자위소방대를 총괄

2. 연락반 : 관계기관에 비상연락, 자위소방본부대 및 분임자위소방대의 비상 소집 등을 수행하고 소방설비를 제어

3. 소화반 : 화재현장에 투입하여 화재를 진압하고 잔류인원 등을 확인하여 피난안내 활동

제17조(교육 및 훈련)  서울기록관장은 소방교육과 소방훈련을 각각 연 2회 실시한다.

< 소방교육 및 훈련 계획(요약) >

구 분	일정	주요내용
소방교육	3월, 7월	서울기록관 소방계획, 화재예방 수칙, 대피요령 소화기 사용, 소화전 사용, 심폐소생술
소방훈련	4월, 8월	기초 훈련	소화기, 소화전, 기타 소화활동에 사용되는 설비나 기구 등의 사용(취급)요령을 익히는 훈련
		부분 훈련	자위소방대, 분임자위소방대, 휴일자위소방대의 개인별 역할 숙지
		종합 훈련	부분훈련을 각 임무별로 동시에 종합해서 행하는 훈련(실제 화재에 대비한 조직적 대처 훈련)

서울기록관장은 서울기록관 청사에 상주하는 근무자를 대상으로 3월과 7월에 [참고14]와 같이 소방교육을 실시한다.

서울기록관장은 4월과 8월에  [참고15]와 같이 소방훈련을 실시한다. 이때 그중 1회는 소방관서와 합동으로 실시하여야 한다.

소방훈련을 실시하는 경우에는 안전관리책임자를 사전에 지정하여 안전대책을 수립·시행하여야 한다.

소방훈련을 마친 때에는 [서식4]에 따라 그 결과를 작성하고 자체평가를 실시하여 훈련의 미흡한 점을 개선하여야 한다.

제4장 대 응

제18조(비상연락)  해당 실내에서 화재를 발견한 자는 즉시 다음 각 호를 조치하여야 한다.

1. 인근의 화재경보장치(발신기)를 작동하고 화재전파(“불이야”)

2. 통제실(031-750-0000)로 화재 신고

3. “119 ”로 화재신고

성남소방서와 119에 대한 화재신고는 최초발견자 외에 통제실근무자도 신고하고, 비상연락반장이 확인한다.

경종이 울리는 경우에는 자위소방본부대를 소집한 것으로 보고 자위소방본부대는 다음 각 호에 해당하는 장소에 집결하여 각자 임무를 수행한다.

1. 통제실 : 자위소방본부대장, 지휘통제반, 비상연락반

2. 방호실 : 피난유도반, 청사방호반

3. 화재현장 : 소방안전관리자, 초기소화반, 응급구조반

화재신고를 받은 통제실은 [참고16]의 연락체계에 따라 자위소방본부대 소집 등을 위한 비상연락을 실시한다. 이 경우 사용된 비상연락체계는 수시 또는 월별로 갱신한다.

비상연락반은 투입인력 운영상황과 피난상황을 점검하고 인력을 관리한다.

제19조(지휘·통제)  지휘·통제 조직은 소방시설의 중앙제어, 비상통신 등 지휘통제가 가능한 장소(수신반, 통제실 등)를 거점으로 운용한다

지휘통제반은 자위소방조직 및 인력 운영에 필요한 지시․  명령을 시달하고, 필요한 통제조치를 취하며, 화재발생 및 피해상황을 모니터링하여 소방기관 등에 통보하는 임무를 수행한다.

지휘통제반은 자위소방활동에 필요한 인력, 장비 및 물품을 지원하고 보급할 수 있다.

지휘통제반은 피난경보 및 비상방송설비(일반방송설비 또는 확성기 등 장비)를 사용하여 신속하게 화재사실을 전파하고 필요한 경우 즉각적인 피난개시를 명령하고 조기피난을 독려한다.

지휘통제반은 자동제어시스템이 설치된 경우 승강기, 공기조화설비, 비상발전기 등 필요한 설비의 자동제어를 실시한다.

지휘통제반은 소방안전관리자를 제외한 각 안전관리자 및 용역사를 지휘하여 전기, 가스, 위험물질 또는 해당 공급시설이 있는 경우 이를 중지, 제거, 이동하거나 차단할 수 있다.

지휘통제반은 비상반출 시 보관장소의 시건장치 개방계획, 반출방법 및 임시보관 장소 등에 대한 내용을 숙지해야 한다.

지휘통제반은 해당 대상물의 경보방식을 기준으로 피난방식을 결정할 수 있다. 다만, 대상물의 붕괴, 폭발 가능성으로 인해 긴급 피난이 필요한 경우에는 재실자 및 방문자 모두가 즉시 피난을 개시한다.

제20조(초기대응)  분임자위소방대가 화재사실을 인지한 경우 자위소방본부대 초기소화반이 도착할 때까지 다음 각 호에 적합한 소화기(화재분류 표시 확인) 등을 이용하여 초기소화를 실시한다.

1. 면화류, 고무, 석탄, 목재, 종이, 천 등 보통 가연물의 “A급(일반)화재” : 물 또는 수용액으로 소화

2. 상온에서 액체상태로 존재하는 “B급(유류)화재”: 포 등 질식소화

3. 변압기, 배전반, 전열기, 전기장판 등 “C급(전기)화재”: 이산화탄소 등 질식 소화(물 사용시 감전 우려)

4. 칼륨, 나트륨, 마그네슘, 알루미늄 등 가연성 금속류가 가연물이 되는 “D급(금속)화재”: 모래 등(물, 포, 강화액 등 사용 금지)

초기소화반은 화재현장에 따라 다음 각 호의 방식으로 초기소화를 실시한다.

1. 인근 산악지역 : [참고17]을 참고하여 수막설비의 작동상태를 점검하고 노즐을 개방한 후 지휘통제반의 지휘에 따라 수막을 형성한다.

2. 청사 외곽 : 제1항 각 호의 방식에 따라 소화기 및 옥외소화전을 이용하여 초기소화를 실시한다.

3. 청사 내 수계(水系) 지역 : 제1항 각 호의 방식에 따라 소화기 및 옥내소화전을 이용하여 초기소화를 실시하고, 화재가 확산될 경우 자동 살수를 확인한다.

1․2분임자위소방대는 청사 내 가스계 지역에서 화재가 발생한 경우 제1항제1호에 따라 소화기로 진압하고, 화재가 계속될 경우에는 [참고18]을 참고하여 해당 구역 내 잔류인원이 없는지를 확인하고 가스계 격발을 지휘통제반에 요청한다. 이 경우 초기소화반은 1․2분임자위소방대의 활동을 지원한다.

초기소화반은 현장판단을 통해 기록물 및 장비의 소산이 필요한 경우 해당 분임자위소방대에 기록물 및 장비의 소산이 필요함을 요청할 수 있다.

분임자위소방대가 기록물 및 장비를 소산하는 경우에 초기소화반은 추가 화재발생에 대비하여 순찰을 실시한다.

제21조(응급구조)  응급구조반은 화재현장을 확인하여 피난대상과 경로를 파악하여 지휘통제반에 피난개시 결정을 요청할 수 있다.

응급구조반은 주요 응급상황(출혈, 화상, 골절 등) 발생 시 필요한 응급조치를 수행한다.

응급구조반은 중환자 또는 전문의료기관으로 이송이 필요한 환자 발생 시 비상연락반으로 신속히 연락하고 이송 조치한다.

응급구조반은 화재초기 다수의 인명피해 발생 시 응급의료소 설치를 지원하고 응급처치 업무를 지원할 수 있다.

제22조(피난유도)  피난명령이 개시된 경우에 화재발생구역의 자위소방본부대, 분임자위소방대(소산반을 제외한다), 기계실 및 전기실 근무자를 제외한 모든 근무자 및 방문자는 사관정원 주차장으로 대피한다.

피난유도반은 [참고19]의 피난명령에 따라 피난을 유도하고 잔류자를 확인한 후 집결지로 함께 대피한다. 이 경우 노약자 및 이동불편자에게 피난 보조자를 지정하여 인도한다.

분임자위소방대 소산반은 집결지에서 해당 부서의 대피인원을 확인하고, 부상자 및 실종자 현황을 파악하여 필요시 응급조치를 한 후 피난유도반에 확인 및 조치사항을 통보한다.

피난유도반은 재집결장소에서 화재 및 피해상황에 대한 정보를 수집하여 비상연락반에 통보한다,

피난유도반은 지휘통제반의 별도 지시가 있을 때까지 피난을 완료한 근무자 등이 다시 건물로 진입하지 못하도록 조치하여야 한다.

제23조(청사방호) 청사방호반은 소방차량을 안내하고 소방활동에 방해가 없도록 차량 및 인원통제 등 필요한 조치를 이행하여야 한다.

제24조(소산 인력지원)  분임자위소방대장은 기록물 및 장비 소산이 필요한 경우 다른 분임자위소방대의 소산 인력 등의 지원을 자위소방본부대장에게 요청할 수 있다.

제1항의 요청을 받은 자위소방본부대장은 기록물 및 장비 소산에 필요한 인력(실무원과 기간제 인력을 포함한다)을 지원하게 할 수 있다.

제5장 복구 및 기타

제25조(응급복구)  서울기록관에 정전이 발생한 경우에는 즉시 무정전전원장치(UPS)와 한전 예비 선로를 운영하고, 필요시 비상발전기(경유 000ℓ 보유)를 가동한다.

인터넷방식 통신이 두절된 때에는 일반전화로 전환하여 운영한다.

시수탱크는 평소 용량 00t(소화용수 00t 포함)을 유지하고 화재시에는 보유한 용량을 사용할 수 있다.

서울기록관에 도시가스공급이 단절된 때에는 난방용 보일러는 경유를, 취사용 가스는 LPG를 사용한다.

제26조(피해복구)  서울기록관장은 화재로 인한 재난이 발생하는 경우 피해를 최소화하고 신속히 정상상태로 복구하기 위하여 다음 각 호를 포함한 복구계획을 수립할 수 있다.

1. 분야별 정확한 피해 상황 파악 및 보고

2. 현장 보존 및 피해 잔재물 처리 계획 수립

3. 필요시 분야별 정밀안전진단 시행

4. 분야별 임시 복구 및 항구 복구 등 종합 계획 수립

5. 분야별 소요자재, 복구장비, 인력 확보 및 투입 계획 수립

6. 관련 유관기관 및 비상지원 협력업체 대상 긴급 복구지원 협조 요청

7. 분야별 복구조 투입 및 피해시설 복구 작업

서울기록관장은 피해복구 지원을 위하여 다음 각 호를 수행할 수 있다.

1. 생계곤란자 긴급지원

2. 의사상자 보호

3. 재해구호비 지원

4. 공무원의 재해부조금 지원

5. 화재보험 및 가지급금 지급

6. 화상 및 정신 ․ 심리치료 지원

서울기록관장은 보도자료 작성 및 배포 등을 통한 홍보를 실시할 수 있다.

제27조(과·센터별 소방계획 작성)  서울기록관 입주부서장은 본 계획을 통보받은 날부터 1개월 이내에 소관분야에 대한 자체소방계획을 수립하여 자위소방본부대장에게 제출하여야 한다.

제28조(불이행시 조치) 본 소방계획에 정해진 사항이나 기타 방화관리업무에 필요한 사항에 대한 명령 및 의무 불이행자에 대해서는 「국가공무원법」제78조에 따른 징계 등의 필요한 조치를 요청할 수 있다.

부칙

(시행일) 이 계획은 2016년  월  일부터 시행한다.